伊滨校区能源站空调管道改造方案

[bookmark: _GoBack]根据伊滨校区能源站空调系统运行实际，在不破坏原有循环管道和相关功能的基础上，将空调系统循环管道系统一次网与二次网直接连通，由二次管道循环泵经空调系统集分水器供至空调室内机。改造完成后，将无需开启一次管道循环泵，减少因循环泵持续工作所产生的电力能耗。同时，循环水不再经过板式换热器及地下蓄能水池，降低循环水热（冷）能量在板换过程中的能量消耗，以提升实际使用效果。
[image: D:\WeChat Files\WeChat Files\wxid_trcpnts8xnkg21\FileStorage\Temp\a9b487b6a37066321a4d59af73044e0.png]
注:上图绿色实线为空调系统供水，黄色虚线为空调系统回水，红色为本方案改造增加部分。
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