洛阳职业技术学院伊滨校区二期道路划线采购项目相关要求
一、内容及要求
1.质量要求和技术标准：产品质量及技术参数按本采购需求执行，本需求未作规定的，执行现行国家及行业标准。    2.乙方负责保证划线喷涂质量符合国标，因施工工艺引起的划线质量问题由乙方负责。
二、常温型标线施工工艺要求
1.交通标线严格按照国家相关质量、技术标准施工
《道路交通标志和标线》GB5768-2025
《城市道路交通标志和标线设置规范》GB51038-2015
《道路交通标线质量要求和检测方法》GB/T16311-2009
《路面标线涂料》JT/T280-2004
2.施工方法：原材料进场准备-安装施工-自检复检。自检由施工项目部进行工程自检，自检合格后再由校方组织进行复检，复检合格后方可交工验收。
3.标线施划步骤 
[image: ]
整个施工均在甲方指定时间进行，雨天、尘埃天、风大时须暂时停止施工。标志的颜色、宽度、虚线长及间隔、实线长及间隔、双标线间隔、特殊标线的图案、标记(如箭头及字母等)等的尺寸应严格按图纸要求和《道路交通标志和标线》(GB5768—2025)中的规定施工。用于标线施工的所有材料不得有缺陷，标线的外观均保证顺直、平整、均匀及精美，湿膜厚度应符合规范要求。凡因材料缺陷、尺寸不标准、位置不正确、表面被污染(污染面积不得超过 0．001 ㎡／㎡)、边缘有明显毛边(明显毛边的长度每公里不超过 1％)或以不能令人满意的方法施工等缺陷，均由乙方予以更正(修补或更换)，并于更正工作结束后征询甲方的同意。修补或更换费用由乙方承担。
4.乙方必须随货提供以下文件：加盖公章的施工清单（施工清单中使用的产品名称、规格型号、施划数量必须与合同一致）、产品涂料合格证明等。所有施工材料必须为国标合格产品。   
5.乙方承担材料、施工及由此产生的费用，在验收交付使用之前的一切风险由乙方承担（施工周期：除恶劣天气，10个日历天）。          
6.施工地点：洛阳职业技术学院伊滨校区（详细地点参照二期划线设计图附件3，或以甲方指定位置为准）。
三、售后服务
1.本项目质保期为6个月，自验收合格之日起算；
2.质保期内由于材料、施工工艺缺陷出现质量问题，乙方接到通知2小时内响应，48小时内到达现场处置，因此产生的费用由乙方自行承担。乙方逾期到场服务、拒绝处理或修复后仍不合格的，甲方有权自行组织修复，产生的费用由乙方承担。
四、支付方式 
支付金额：按照行业规范和标准以及学校的要求，本项目交货并验收合格后，中标方开具合规发票；甲方核对无误后，一次性付清货款。如遇甲方放假、财政审批、财政封账等因素暂时无法支付的，付款期限顺延。


技术参数：
	序号
	名称
	品牌/规格型号
	施工工艺
	技术参数
	数量
	单位
	预算单价（元）
	预算总价（元）

	1
	道路划线
	长线加虚线
	常温冷漆喷涂
	20760米
	3114
	m2
	
	

	2
	道路划线
	消防通道
	常温冷漆喷涂
	2米×4米
	19
	组
	
	

	3
	道路划线
	人行横道线
	常温冷漆喷涂
	230条（5m）
	460
	m2
	
	

	4
	道路划线
	黄网
	常温冷漆喷涂
	260平方
	260
	m2
	
	

	5
	道路划线
	停车线
	常温冷漆喷涂
	380米
	152
	m2
	
	

	6
	道路划线
	箭头:直行
	常温冷漆喷涂
	6米
	33
	个
	
	

	7
	道路划线
	箭头:转弯
	常温冷漆喷涂
	6米
	9
	个
	
	

	8
	道路划线
	箭头:左右
	常温冷漆喷涂
	6米
	2
	个
	
	

	9
	道路划线
	箭头:复合
	常温冷漆喷涂
	6米
	20
	个
	
	

	10
	道路划线
	箭头:左直右
	常温冷漆喷涂
	6米
	14
	个
	
	

	11
	道路划线
	消防登高作业区
	常温冷漆喷涂
	15米×8米×1
	120
	m2
	
	

	合计金额：
	




[bookmark: _GoBack][image: d62f8990050264cd4bfa39b52b9bac8d]
image1.png
b B BAS A 2 R E Pi
7y
Tk
\A
% R = I T S/ R 7 - inedl





image2.jpeg
ol

[y
J

Eg I H AR AR HH B

T B I T F T A PP T B L P L P L P T PRI AL LT

4
N

A AT A PR E P A PP L LT P PR PLPLFT I

\HEFES ...H.Hj.h.H.H.ﬁ.H.hHi—.H.h.H.Hj.h_HH.ﬂtﬂwE qHE
~
—

N R I E O A L R H U H L L g L L /

3\

=

E _:1__}—_U»"H‘jﬁ‘hﬂ[—jjh_ﬂﬁ_jﬂFM-(?—HH-(H?—H-iH?—HH-ii——HH-iHFHﬂHFHHﬂFWﬂHFHﬂﬂFHHﬂFW

AR A T TR T AL PP R UL P P TR AL L P PR E L P P LTI PR P P PP PO P L P F P P PR PP PP P PP PP P L P P PR P P PP P P P R PP P PP PP PP PP PR P PP P P P P TP T PR P FL TR P L LT

SO, Ay By, 150
Sk

A4 B SRR RS AT HEE dm, 4. 5m. 6mfiisk, SIBGB5T68-2025kHE L.

80

40

m
+
S -
= S ‘ﬁls
= > g = M
= = 3
-
= -
=
O
»~ e
A o
= ¥ k
= S -l P
o -~ 3 g T
g \
e H
= \
2 2 : i
5 %
a b=
= -~
—J K . —

8 oE o E F

N omE i OE B

600

, 400 T
1

85 OEROOEE O B

::Tt

1

400

200
—/
8= S8 @ bt = o

I

4

¥ F T

2300

4000

) /\\\
EipEbe

P

2000

i

I T8 ERE SRR INTEES, T RO RERES, PaNHE
K4, WENEESY, FEERTROEERELTNE R,

2v "HBPEERIL SRRSO AL R E.

3v ARMUAT TG B &P B T sUlAT, D 15 S T





