垃圾箱（桶）项目相关要求
一、内容及要求
[bookmark: _GoBack]1.质量要求和技术标准：产品质量及技术参数按本采购需求执行，本需求未作规定的，执行现行国家及行业标准。    2.乙方负责保证产品安全无损地包装，因包装问题引起的货物毁损、丢失由乙方负责。
二、售后服务
1.本项目质保期为12个月，自验收合格之日起算；
2.质保期内由于材料、工艺上缺陷出现质量问题或失去效用，乙方接到通知2小时内响应，48小时内到达现场处置，因此产生的费用由乙方自行承担。乙方逾期到场服务、拒绝处理或修复后仍不合格的，甲方有权自行组织修复，产生的费用由乙方承担。
三、交货与运输 
1.乙方必须随货提供以下文件：加盖公章的送货清单（送货单中的产品名称、规格型号、数量必须与合同一致）、产品合格证明等。所有货品（包括配件）必须为全新、未使用过的合格产品。  
2.乙方承担运输、装卸及由此产生的费用，在验收交付使用之前的一切风险由乙方承担（供货周期：15个日历天）          
3. 送达地点：洛阳职业技术学院伊滨校区（详细地点以甲方指定位置为准）
四、支付方式 
支付金额：按照行业规范和标准以及学校的要求，本项目安装调试并验收合格后，签署合格证明后，中标方开具合规发票；甲方核对无误后，一次性付清货款。如遇甲方放假、财政审批、财政封账等因素暂时无法支付的，付款期限顺延。
	勾臂垃圾箱

	1.箱体容积：3m³；箱体外形尺寸：（长×宽×高）：2000mm×1450 mm×1000 mm；
2.钩心高度：1000mm；
3.箱体实际厚度：底板3mm/侧板2mm，垃圾箱前后门主骨架采用50*30*1.5mm厚Q235方管，底部纵梁采用100*50*2mm矩形方筒，底板采用两根50*30*1.5mm方管及一根锁紧方管（40*40*1.5mm），箱体前挂钩采用3cm直径钢筋；纵梁宽度890mm；
4.侧门打开方式：撑杆形式；
5.箱体侧面标语按使用单位要求喷涂，字体样式由甲方确认，喷涂美观、牢固耐用；
6.箱体带有两扇侧门，为上掀型式；整箱密封完好，有效防止渗漏，避免二次污染；箱体底部安装4个滚轮，万向轮带自锁功能。
	20个
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	定制、含安装

	室内垃圾桶
	1.容积：30L+30L，方形；
2.材料：内桶为100%高密度聚乙烯（HDPE），外桶410防指纹不锈钢；桶身、桶盖壁厚≥0.45mm，内桶pp塑料厚度≥2.5mm
3.规格（长*宽*高）：约32.8*33*70cm
4.整桶为脚踩分类垃圾桶，脚踩灵活方便；
5.单个内胆容积30L。
6.开启角度不小于70°，方便使用；桶盖正面凹凸设计，增加桶盖强度及美观度；
7.工艺特点：
a.桶体边缘无毛刺或接点，光亮度高；具有耐腐蚀，耐酸碱，并有足够的机械强度和良好的冲击韧性；
b.桶体内外光滑平整，无划痕，杂质气泡和裂纹；
c.脚踏顶杆采用内嵌式设计；
d.桶盖与桶身，密闭性能好；
	226个
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技术参数

image1.jpeg




image2.jpeg




