洛阳职业技术学院伊滨校区二期道路隔离墩采购项目相关要求
一、内容及要求
1.质量要求和技术标准：产品质量及技术参数按本采购需求执行，本需求未作规定的，执行现行国家及行业标准。    2.乙方负责保证产品安全无损送达指定地点，因运输、装卸问题引起的货物毁损、丢失由乙方负责。
二、售后服务
1.本项目质保期为6个月，自验收合格之日起算；
2.质保期内由于材料、工艺上缺陷出现质量问题，乙方接到通知2小时内响应，48小时内到达现场处置，因此产生的费用由乙方自行承担。乙方逾期到场服务、拒绝处理或修复后仍不合格的，甲方有权自行组织修复，产生的费用由乙方承担。
三、交货与运输 
1.乙方必须随货提供以下文件：加盖公章的送货清单（送货单中的产品名称、规格型号、数量必须与合同一致）、产品合格证明等。所有货品必须为全新、未使用过的合格产品。   2.乙方承担运输、装卸及由此产生的费用，在验收交付使用之前的一切风险由乙方承担（供货周期：7个日历天）。          
3. 送达地点：洛阳职业技术学院伊滨校区（详细地点以甲方指定位置为准）。
四、支付方式 
支付金额：按照行业规范和标准以及学校的要求，本项目交货并验收合格后，中标方开具合规发票；甲方核对无误后，一次性付清货款。如遇甲方放假、财政审批、财政封账等因素暂时无法支付的，付款期限顺延。
	花岗岩隔离墩
	1.材质花岗岩芝麻灰色，形状上球下园，形状：园球型，球面+底盘面水磨光滑。
2.园球直径40公分，
3.底盘：形状（园形）直径40公分，高度5公分，
4.隔离碓总高度45公分。
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技术参数
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